Caractéristiques d’antennes

Essentiellement dans la région Douai, Vitry, Hénin

Pour d’autres renseignements : <https://www.antennesmobiles.fr/>











**Sur un immeuble de Douai**

**Bouygues**; hauteur 26 m ; date 2004 ; modifié 08/10/2018 ; UMTS : 2125 à 2140 MHz

**Free** ; hauteur 30,70 m ; 18/12/2015 ; modifié  5/10/2019

**Orange** : hauteur 26,30 m ; 5/6/2014 : modifié 11/5/2018























